Пояснительная записка к смете слаботочных систем объекта
Регион. III квартал 2026 года. НДС 22%.
Смета составлена по рабочему комплекту раздела СС, спецификации и кабельному журналу. Включены поставка, строительные и монтажные работы, настройка общедомовых систем и испытания для БС-1–БС-5.
Стоимость
	БС
	Без НДС руб
	НДС 22% руб
	С НДС руб

	БС-1
	3 751 970,87
	825 433,59
	4 577 404,46

	БС-2
	3 078 867,83
	677 350,92
	3 756 218,75

	БС-3
	3 192 102,05
	702 262,45
	3 894 364,50

	БС-4
	3 403 449,15
	748 758,81
	4 152 207,96

	БС-5
	2 983 015,77
	656 263,47
	3 639 279,24

	Округление НДС
	0,00
	0,01
	0,01

	Всего
	16 409 405,67
	3 610 069,25
	20 019 474,92


НДС начислен на общий итог единого локального сметного расчёта.
Работы без НДС составляют 9 414 823,46 руб. Отпускная стоимость поставки — 6 698 861,45 руб., доставка — 191 525,80 руб., заготовительно-складские расходы — 104 194,96 руб. Стоимость поставки с доставкой и ЗСР — 6 994 582,21 руб.
Основание расчёта
Применены ФСНБ-2022 с дополнением 19, ГЭСН, ГЭСНм и ГЭСНп, ресурсные цены и индексы ФГИС ЦС для региона за III квартал 2026 года. Накладные расходы и сметная прибыль начислены по видам работ согласно приказам Минстроя России № 812/пр и № 774/пр. Стоимость определена по Методике № 421/пр с действующими изменениями.
Коммерческие цены приняты по прайсу ТИНКО от 12.10.2026 и опубликованным ценам других поставщиков на 13.10.2026. Сметная ставка НДС — 22%. Цены с подтверждённым НДС 20% приведены к стоимости без НДС делением на 1,20. Цены без НДС использованы без налогового пересчёта. При нераскрытой ставке источника опубликованная цена для расчёта принята включающей НДС 22%; данное условие отмечено в ценовом обосновании каждой позиции.
Доставка физических коммерческих поставок принята в размере 3% отпускной стоимости без НДС. ЗСР начислены на отпускную стоимость с доставкой: материалы — 2%, металлические конструкции — 0,75%, оборудование — 1,2%. Дополнительные транспортные расходы сверх 3% не учтены. На электронные лицензии доставка и ЗСР не начислены; для нормативных сметных цен повторное начисление этих расходов исключено. Отпускные цены, доставка и ЗСР округлены по позициям до копеек.
Объёмы и условия производства работ
Кабель FRLS 2×2×0,75 принят с массой до 0,5 кг/м; прокладка: 225 м в шахтах, 5 м в трубах и 146 м внутри шкафов. В комплектном монтаже СКУД учтены 210 м дверных кабельных соединений и 50 м питания. Внутри шкафов дополнительно учтены 6 м ЛВС и 13,5 м PE, включая 18 присоединений девяти отрезков PE. Прокладка 50 м ПНД 16 за потолком с 170 клипсами оценена по ГЭСНм08-02-409-09 применительно к принятому способу крепления.
Устройство и заделка штроб 50×20 мм учтены в объёме 55,5 м на БС, всего 277,5 м: 35 м на БС в кладке и 20,5 м на БС в бетоне лестнично-лифтового узла. Физическая длина рассчитана по 62,5 м кабельных трасс на БС с объединением 7 м общих участков двух дверных узлов. Материал стен и сечение борозд приняты для сметного расчёта. ГЭСН46-03-015-01, ГЭСН46-03-015-05 и ГЭСН46-03-017-15 применены по технологической аналогии без коэффициентов ремонта. Заделка предусмотрена раствором М75; нормативный расход раствора — 0,30525 м³.
Пенные проходки приняты по 30 цилиндров D50×300 и 16 картриджей на БС, всего 80 картриджей. Расчётный объём заполнения — 0,0176714587 м³ на БС, всего 0,0883572934 м³. Для огнезащитной проходки учтены 0,56 м³ минераловатной изоляции на БС, всего 2,8 м³, и 800 кг герметика. ГЭСН26-02-026-04 применена к двум слоям по 40 мм и ОГНЕЗА-ГТ; нормативная минеральная вата заменена проектной поставкой.
Пять Gate-Smart-Premiere учтены как DIN-блоки массой до 5 кг. Три внешние АКБ 7 А·ч учтены как сменные двухконтактные блоки. В 35 комплектах МГН предусмотрены адаптеры, 35 переговорных панелей и 35 оповещателей. Оконцевание включает 96 IDC-портов панелей, 20 портов розеток, 700 жил РК и 80 жил КС-4. Готовые вводы, 122 RJ45-включения и крепёж учтены в соответствующих монтажных операциях однократно.
Для телевидения приняты два ВЧ-мультиплекса и 15 измерительных точек на БС: 14 ответвителей и один делитель. Измерение на делителе оценено применительно; число телепрограмм не увеличивает число ВЧ-каналов.
В БС-4, п. 2.56, держатель ДКС 51020 учтён в количестве 2611 шт. В печатной спецификации указана единица «м».
Наладка и испытания
Предусмотрены три общедомовые автоматизированные системы I категории: СКУД и домофонная связь — 8 программных функций, диспетчеризация МГН — 4, СОТ и обеспечивающая ЛВС — 6. По ГЭСНп02, отделу 2, учтены одна базовая инсталляция ControlGate, настройка 18 функций, автономная и комплексная наладка, предварительные и приёмосдаточные испытания каждой из трёх систем.
СКУД: обработка аварий связи, структура 25 точек прохода, обмен с контроллерами, группы и расписания доступа, журнал событий, интеграция 10 панелей iFlow через 5 SIP-адаптеров, права операторов и резервное копирование. МГН: адресация 35 зон, маршрутизация вызовов, отображение и подтверждение вызовов, контроль связи. СОТ/ЛВС: VLAN и правила передачи видео, включение 31 камеры, запись и хранение, экранные раскладки, права просмотра и экспорта, синхронизация времени и контроль видеопотока.
VMS и СДК-330S1 приняты с выполненной базовой инсталляцией. Коэффициент 1,05 по приложению 2.8 п. 1 к ГЭСНп02 применён только к труду автономной и комплексной наладки с учётом внешних аккумуляторов и ИБП. Пять БС приняты одним объектом. Локальные настройки, предусмотренные монтажными нормами, повторно не начислены. Разработка специального ПО в объём не входит.
Поставка и границы систем
Проектные марки сохранены. Ценовые аналоги используются для определения стоимости; отличия от проектных изделий приведены в ценовом обосновании. Поставка выполняется по проектной спецификации. Для SP-EL320MDLW-WT принята цена ST-EL323DLW-SS без поправки за датчик Холла, корпус и индикацию; для TAH618F — цена TAH616F при сохранении проектного затухания; для отвода 20×2 мм — нормативная цена отвода наружным диаметром 32 мм с коэффициентом 1,00. Существенные различия этих и остальных аналогов раскрыты построчно.
Для общего серверного узла СКУД учтены один аппаратный ключ CG-KEY-SRV, 10 лицензий iFlow и пять CG-UPG-R4 для пяти контроллеров. Для расчёта принято предоставление заказчиком центрального сервера, АРМ, VMS на 31 камеру и архивного хранилища. Диспетчерский АРМ СДК-330S1 предусмотрен на внешнем посту пожарной охраны внешнего объекта. Поставка и физический монтаж указанной инфраструктуры в смету СС объекта не входят. Общедомовые ПНР и аппаратный ключ отнесены к БС-1 при распределении стоимости.
Лифтовые блоки iAStar и два переговорных устройства каждой БС входят в комплект поставки лифтов. Их монтаж и наладка отнесены к лифтовым работам. Предусмотренные разделом СС кабели, розетки, коробки и подключения включены. Гильзы и кровельный узел, обозначенные в проекте в составе КР, учтены в разделе КР; гильзы по спецификации СС включены в эту смету. Квартирные оконечные устройства и внутренняя квартирная разводка в смету не входят.
Граница подключения к операторской сети — готовый порт. ОРШ, сплиттеры, операторская распределительная сеть, входящая ВОЛС, сварка и измерения относятся к объёму оператора. В СС включены два оптических кросса, два готовых simplex-шнура и четыре включения разъёмов.
Расчётные формы
КС-2 и КС-3 составлены как расчётные формы на полный сметный объём. Договорные реквизиты и отчётный период заполняются при актировании.
Источники цен
ФГИС ЦС Минстроя России — Регион, III квартал 2026 года; ТИНКО — прайс от 12.10.2026 и товарные карточки; ControlGate — прайс от 28.07.2026; опубликованные цены поставщиков на 13.10.2026. Реквизиты, ссылки, единицы цен, коэффициенты пересчёта и различия аналогов приведены в ценовых обоснованиях.
Объект   СС   




